*************************************************************** 
            GARDY FREEDOM versie 1.32 
***************************************************************
Copyright (c) Gardy, 2000-2003 

Dit readme-bestand bevat de recentste informatie over de GARDY FREEDOM software. Het allerrecentste nieuws kan u ook vinden op de Gardy-website: http://www.gardy.com.

Inhoud
======
1.  INSTALLATIE
    1.1	Installatietips
    1.2	Update van firmware op FREEDOM Centrale
    1.3	Andere bestanden op de CD
2.  BELANGRIJK OM TE WETEN
    2.1 Verbeteringen in versie 1.32
    2.2 Verbeteringen in versie 1.31
    2.3 Compatibiliteit
    2.4 Beperkingen
  
---------------------------------------------------------------
HOOFDSTUK 1. INSTALLATIE
---------------------------------------------------------------
1.1 Installatietips
-------------------
1) Sluit zo veel mogelijk andere programma's als u de GARDY FREEDOM-software installeert. 
2) Bij installatie op systemen met Windows NT 4 en Windows 2000 heeft de gebruiker bij voorkeur administratorbevoegdheden op de pc.
3) Deïnstalleer vorige versies van FREEDOM Win en FREEDOM Firmware Loader voor u de nieuwe versies installeert.
4) Bij installatie op systemen met Windows 95 en Windows 98 waarop DCOM niet geïnstalleerd is, dient u het setup-programma twee keer uit te voeren. Daartoe gaat u als volgt te werk: installeer eerst FREEDOM Win en start uw pc dan opnieuw op als hierom wordt gevraagd. Als uw pc opnieuw start, wordt het setup-programma van FREEDOM Win automatisch opnieuw gestart, waarna u de instructies op het scherm volgt om de installatie af te werken.


1.2 Update van firmware op FREEDOM Centrale
-------------------------------------------
Als GARDY FREEDOM v1.32 niet samen met de FREEDOM Centrale werd geleverd, moet de centrale worden geactualiseerd met nieuwe firmware voor GARDY FREEDOM v1.32 kan worden gebruikt. FREEDOM Firmware Loader kan worden gebruikt om de firmware-versie op de FREEDOM Centrale te controleren, en indien nodig te updaten naar de nieuwe firmware-versie 0.1.5.0.

1.3 Andere bestanden op de cd
-----------------------------
De GARDY FREEDOM-cd bevat de volgende bestanden en catalogi, die niet in het installatiemenu verschijnen: 

\NL\IE401\IE4SETUP.EXE
Internet Explorer 4.01 inclusief Service Pack 2 moet minimaal geïnstalleerd zijn, anders kan FREEDOM Win niet correct werken.

\NL\VISUAL\PDF\IHCVISUAL.PDF
Inleiding tot FREEDOM Win in PDF-formaat.

\NL\VISUAL\DISK1...
Installatiemogelijkheid van FREEDOM Win met behulp van 3,5" diskettes op pc's zonder cd-rom-station.

\NL\FIRMWARE\PDF\FREEDOMFIRMWARELOADER.PDF
FREEDOM Firmware Loader-help in PDF-formaat.

\NL\FIRMWARE\DISK1...
Installatiemogelijkheid van FREEDOM Firmware Loader met behulp van 3,5" diskettes op PC's zonder CD-ROM-station.

--------------------------------------------------------------- 
HOOFDSTUK 2. BELANGRIJK OM TE WETEN
--------------------------------------------------------------- 
2.1 Verbeteringen in versie 1.32
-------------------------------- 
Functie om notities voor ingangs- en uitgangsmodules op te slaan, is gecorrigeerd.
Functie om projectbestanden op diskette op te slaan, is gecorrigeerd.
Deze update corrigeert een fout waardoor FREEDOM blokkeerde als met de rechter muisknop wordt geklikt. Deze fout deed zich voor als de gebruiker rechts klikte op een speciale ingang en <Kopiëren> selecteerde.
Alarmblokken zijn gecorrigeerd en bijgewerkt met notitievelden.


2.2 Verbeteringen in versie 1.31
-------------------------------- 
Een bug is verholpen om een blauw scherm te vermijden als FREEDOM Win wordt afgesloten onder Windows 98.
Het alarmgedeelte werd uitgebreid met log- en knipperfuncties en nieuwe blokken voor het LK-codepad. 
Verschillende alarmblokken beschikken nu over een ingebouwde "PIR-functie", zodat het aantal pulsen nu kan worden bijgeregeld tijdens de simulatie.
De actieve geraamtebeveiliging kan nu ook in stand worden gehouden door middel van magneetcontacten terwijl men zich vrij in de zone verplaatst.
Als een oud LK-codepad (CT2000) of een sleutelschakelaar wordt gebruikt, moeten de functieblokken worden gescheiden door een 'kort pulsblok' want verschillende functieblokken werken nu op basis van pulsen.
Als een (NC) alarm-PIR met geïntegreerde PIR-functie (3 pulsen binnen 10 sec.) wordt gebruikt, moet 'ingangsinversie' worden geselecteerd bij verbinding met het functieblok en moet 1 puls worden geselecteerd onder Instellingen.
Als een alarmfunctieblok met geïntegreerde PIR-functie wordt gebruikt, moet deze laatste worden verbonden met "volgen".
Het veiligheidsblok voor rook, gas, waterschade en elektriciteit bestaat nu in een nieuwe versie met logfunctie. Beide blokversies ondersteunen nu ook akoestische alarmen binnenshuis die enkel actief zijn zolang er rook of gas aanwezig is aan de sensor.

De functieblokken voor de besturing van jaloezieën en rolluiken werden gewijzigd en uitgebreid. De blokken in kwestie zijn 3.1.a, 3.2, 4.12 en 4.13.

Als er zich vroeger een stroomonderbreking voordeed, bewaarden veel timerfunctieblokken hun in-/uitschakeltijdstippen in de 256 byte EEPROM, die daardoor snel vol raakte. Dit was eigenlijk niet nodig, daarom werden alle timerblokken zo aangepast dat dit niet langer gebeurt. Elke 'tijd' neemt 4 bytes in.

De programmering van functieblokken is nu uitgebreid met een gevalsprogramma, waardoor bijkomende statussen gemakkelijker als ingang naar een programma kunnen worden verwerkt. Om een geval te maken, sleept u een variabele naar een commandogroep.

Verschillende uitgangen kunnen nu gemakkelijker worden verbonden met een functieblok, in combinatie met bijv. 'alles uitschakelen'. Een uitgang kan nu met een uitgangsmodule worden verbonden, waardoor alle uitgangen worden gekoppeld.

Informatie die wordt ingegeven in het notitieveld voor de variabelen Ingangen en Uitgangen onder Eigenschappen, is direct zichtbaar in het installatievenster.

Het log dat tijdens de simulatie wordt gegenereerd, is voorzien van een bijkomende filterfunctie om te bepalen welke variabelen naar het log moeten worden geschreven. Het log kan ook worden opgeslagen in een logbestand.

De functionaliteit in het programmeervenster is uitgebreid: men kan nu een gebeurtenis krijgen door gewoon een waarde aan een variabele toe te wijzen, en als de waarde van een variabele verandert.

Een nieuwe koppelvoorziening 'dubbele koppeling' is toegevoegd. Op die manier kunnen verschillende functieblokken gemakkelijker gesynchroniseerd blijven als er bijvoorbeeld verschillende blokken op dezelfde fysieke uitgang staan.

Het simulatiemenu werd opgesplitst in twee delen: één menu voor zuiver pc-gebaseerde simulatie en één menu voor simulatie gebaseerd op de effectieve installatie.

Eigen teksten kunnen nu worden ingegeven in een aantal notitievelden. Bijvoorbeeld nieuwe componenttypes. Zie menu 'Documentatie'.

FREEDOM Win is uitgebreid met een automatische functie voor reservekopieën, waarmee regelmatig een kopie van het project wordt opgeslagen. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk in geval van een stroomonderbreking.

De programma's kunnen ook onder Windows XP draaien.

2.3 Compatibiliteit
-------------------
FREEDOM Win versie 1.32 is neerwaarts compatibel, wat betekent dat het projecten, functieblokken en functiekoppelingen van vroegere versies van FREEDOM Win kan lezen. De reservekopie van het FREEDOM-project moet echter worden gebruikt als het is gemaakt met FREEDOM Win v1.0, omdat het FREEDOM-project niet wordt opgeslagen in de FREEDOM Centrale. Projecten, functieblokken en functiekoppelingen die zijn gemaakt met FREEDOM Win versie 1.32 kunnen niet worden gelezen door vroegere versies van FREEDOM Win.

2.4 Beperkingen 
--------------- 
FREEDOM Win ondersteunt de 158 in- en uitgangen op FREEDOM-BUSlink Master, maar de 32 interne in- en uitgangen worden niet meer ondersteund.

Alle uitgangen worden teruggesteld als de firmware in de FREEDOM Centrale wordt geactualiseerd. Merk op dat externe apparatuur eventueel opnieuw moet worden gestart, bijvoorbeeld een gasoven met een elektromagnetische gasklep.

Verder worden alle tellerwaarden teruggesteld in de FREEDOM Centrale, zodat een verbruiksteller moet worden gelezen voor de firmware wordt geactualiseerd. De waarden kunnen worden overgedragen door ze in het geactualiseerde FREEDOM-project in te geven.
FREEDOM Win, FREEDOM Firmware Loader en FREEDOM Service kunnen niet draaien onder Windows 95 en Windows 95 OSR 2.

